
客户姓名：露女士
服务地址：北京市招商玺
设计师/电话：石锐 13284410830
五金：BULM百隆   板材： 爱格颗粒板
安装须知：
1，现场封板需要裁切，裁切之后位置会做打胶处理。
2，定制柜体都为固定柜体，不可轻易挪动。
3，墙体不平，柜体与墙体缝隙现场会做打胶处理。
4，现场严格按照图纸安装，如有变动，需要现场与安装师傅做好沟通。
现场复测情况

	1，
	{吊顶}
	柜子上有吊顶

	2，
	{踢脚线石膏线}
	柜体后有踢脚线，需要板件后沿，现场铣型避让

	3，
	{电器}
	有冰箱

	4，
	{窗帘盒}
	现场窗帘盒已经做好避让，留好石膏线尺寸。

	5，
	{电位}
	现场电位电箱需要师傅直接开到背板位置，已经做好预留尺寸。

	6，
	{成品家具}
	成品家具尺寸已经做好配合预留。

	7
	  {定制有无灯带}
	无灯带




●柜体板材花色确认


[image: ]
次卧跟主卧柜体颜色：爱格H1379    门板颜色：同柜体色
书房颜色：爱格H1377   门板颜色：同柜体色





色差说明：由于拍摄角度/环境/光线/设备的不同，图片与实物可能存在轻微差别，请以实物为准

●拉手确认
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●主卧设计方案尺寸内部结构
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●次卧设计方案尺寸内部结构
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[bookmark: _GoBack]●书房设计方案尺寸内部结构
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